**许昌市发展改革委员会**

**“粮食和物资应急指挥系统”采购询价公告**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：粮食和物资应急指挥系统

（二）采购方式：询价

（三）项目主要内容、数量及要求：主要包括视频会议设备、音响设备、大屏显示设备等的采购（详见采购清单）。

（四）交付时间：合同签订后10日内。

（五）交付地点：许昌市府西路市政府8号楼二楼。

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

**三、供应商资格要求**

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,在中国境内注册,具有本项目要求产品的生产经营范围的合法企业；

（二）供应商具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的企业法人营业执照；

（三）供应商需提供投标人法人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证；

（四）本次询价不接受联合体投标。

**四、询价文件的获取**

本询价公告自发布之日起公告期限为3个工作日。询价文件请到许昌市发展和改革委员会办公室领取（带营业执照复印件加盖公章、投标人法人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证）。

**五、投标截止时间、开标时间及地点**

（一）投标截止及开标时间：2019年10月29日15时0分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市发展和改革委员会办公室。

（三）本项目投标人须提纸质投标文件（正本1份、副本1份）和在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

**六、公告期限**

本招标公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

**七、联系方式**

采购人：许昌市发展和改革委员会

地 址：许昌市府西路市政府8号楼8337房间。

联系人：王兵 联系电话：2965876

 2019年10月22日

附件：

采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | **技术参数** |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1台 | 1、嵌入式DSP硬件解决方案，高效率、低延时、高稳定性、高安全性，支持7\*24小时在线运行。2、支持H.323/SxP协议标准，兼容市面上所有标准SIP、H.323协议终端和MCU。3、2个USB2.0口，支持u盘自动配置导入功能，终端自动发现usB存储设备中的配置信息并完成自动配置写入。4、设备接口：1个线性输入，1个线性输出，3.5mm接口, 带幻象供电麦克风输入1个3.5mm、 高清DVI和HDMI输出各一个、高清HDMI输出2个、1个网口。5、支持IP接入速率64Kb一6M。6、支持H.263、H.264、H.264即、H.264svc等标准视频编解码协议。7、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.Ic‘G.728、G.719、.729A、AAC等音频协议，并且支持不少于三种20KHz以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能;8、在丢包率达到20%时视频依然清晰流畅，在丢包率达到30%时视频偶有卡顿，语音清晰流畅9、工作温度：0°C ~ 42°C, 保存温度-42°C ~ 72°C 10、工作湿度：12% ~ 82% (工作状态), 2% ~ 92% (非工作状态) 11、周围噪音：小于45dBA 12、最小照度：4.8lux 13、推荐照度：大于285lux14、工作电压：AC 100V ~ 240V, DC 12V15、工作频率：50Hz/60Hz16、最大功耗：24W |
| 2 | 高清摄像机 | 1台 | 高清会议摄像机，适用于软件视频会议、硬件视频会议、摄像跟踪、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯等， 1080p60全高清PTZ摄像机，支持12倍光学变焦以及72.5度超广角度，全新的高清视讯体验。3D降噪算法降低图像噪点，精确还原图像色彩，增强画面层次感，为专业视频会议提供专业的高清图像。1. 图像传感器：1/2.7英寸，207万有效像素，HD CMOS成像芯片2. 视像分辨率：1080p 50/60，1080p 25/30，1080i 50/60，1080p 25/30，720p 60/303. 镜头变焦： 72.5度广焦镜头,12倍光学变焦，32倍数字变焦（可选）4. 焦距及光圈： f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.85. 视频接口：1\*USB3.0（兼容USB2.0）,1\*HDMI,1\*RJ45（可同时输出）6. 摄像机编码:支持H.2657. 信噪比：55dB8. 最低照度：2lux9. 控制接口：RS232，RS48510. 倒装：支持11. 存储：支持本地存储，U盘本地直接录制12. 视频编码格式：H.265编码 |
| 3 | 全向麦克风 | 1个 | 1、全双工深度消回音高清视频会议音频，超宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制。人声全频域0损伤压缩，奉献高清高保真音频系统。2、适合于20-60平米的会议室。支持20人以内的现场会议。3、内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，拾音半径6米。4、支持USB，视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信平台，VPN平台的语音配套 。5、支持Skype for business，各种网络会议软件，各种视频终端。6、支持LINE IN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信平台，VPN平台的语音配套 。7、支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话。8、多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络。9、支持喇叭信号通过3.5mm接口输出，连接到外部调音台和音响系统，实现本地扩声满足更大的会场的需要，此时可以支持60-90平米会议室。此功能适用于USB连接状态。10、喇叭音量达到95dB, 16级喇叭音量数字调节。11、摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。12、可以关闭消回音功能，多路麦克风通过智能选择和降噪后输出给外部视频终端，电脑等通信终端。 |
| 4 | 调音台 | 1台 | 输入电压：AC220V/50Hz 1、 规格（长\*宽\*高）mm：400\*400\*45 2、输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花3、输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座4、 单声道输入配备高品质话筒放大器。5、 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。2、 输入方式：4路话筒卡龙，3、输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座4、 单声道输入配备高品质话筒放大器。5、功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。 |
| 5 | 55寸液晶拼接屏 | 1套 | 3.5mm超窄边框(边框到边框)，分辨率1920\*1080，外观尺寸：屏体长2.42米 高1.36米 比率16：9，采用D-LED DID面板技术，实现单屏、全屏，任意拼接，画面任意组合等功能。  |
| 6 | 机柜 | 1个 | 1.5米 |
| 7 | 线材 | 1批 | 　 |
| 8 | 安装调试费用 | 　 | 　 |
| 9 | 合计 |  |  |

备注：音视频设备要求采用国内知名自主品牌，具备自主知识产权，符合国家安全要求。